



## Atualizando firmware de telefones

Para atualizar o firmware dos telefones através do Callmaanger é necessário fazer o download do novo firmware no site Cisco.com. Procure o firmware correto para cada modelo de telefone.


Neste exemplo iremos usar o firmware para o modelo 7945G






Salve o arquivo em um servidor FTP.


Acesse a interface atualização em OS Administration.





Entre com as informações do servidor TFTP e diretório onde o arquivo com a firmware foi salvo.





Selecionar nas opções de upgrade encontradas no servidor de TFTP qual se refere ao firmware que será atualizado. Verifique o checksum e inicie a atualização.












Instalação do firmware finalizada.

Verifique se as informações do firmware instalado foram replicadas no Callmanager. Para isso acesse CM Administration>Device Default e localize o modelo 7945. Verifique se o nome da firmware corresponde com a versão atualizada, que foi baixada no site Cisco.com.







Reinicie os telefones fora do horário de produção. Com isso eles irão reiniciar e carregar a nova firmware durante o boot.

