NWBB_T12-60-RT2#sh ip eigrp int
IP-EIGRP interfaces for process 65000

                        Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Vl12               1        0/0         4       0/1           50           0
Tu0                1        0/0       175      71/2702      3486           0
Vl190              1        0/0         1       0/1           50           0

NWBB_T12-60-RT2#sh ip eigrp neigh
IP-EIGRP neighbors for process 65000
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
0   172.20.20.17            Tu0               13 11:39:14  175  5000  0  953
2   192.168.10.34           Vl190             13 1d12h       1   200  0  411
1   10.10.9.2               Vl12              10 1d12h       4   300  0  409
NWBB_T12-60-RT2#sh ip eigrp top
IP-EIGRP Topology Table for AS(65000)/ID(209.239.70.20)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 10.10.9.0/24, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, Vlan12
P 195.219.82.96/29, 1 successors, FD is 297247232
        via 172.20.20.17 (297247232/28416), Tunnel0
P 192.168.10.32/28, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, Vlan190
P 192.168.0.16/29, 1 successors, FD is 297249536
        via 172.20.20.17 (297249536/30720), Tunnel0
P 172.20.20.12/30, 2 successors, FD is 297246976
        via 10.10.9.2 (297246976/297244416), Vlan12
        via 192.168.10.34 (297246976/297244416), Vlan190
        via 172.20.20.17 (310044416/297244416), Tunnel0
P 172.20.20.8/30, 1 successors, FD is 310044416
        via 172.20.20.17 (310044416/297244416), Tunnel0
P 172.20.20.0/30, 1 successors, FD is 310044416
        via 172.20.20.17 (310044416/297244416), Tunnel0
P 172.20.21.0/24, 1 successors, FD is 297246976
        via 172.20.20.17 (297246976/28160), Tunnel0

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 172.20.20.16/30, 1 successors, FD is 297244416
        via Connected, Tunnel0

NWBB_T12-60-RT2#sh ip route eigrp
     172.20.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
D       172.20.20.12/30 [90/297246976] via 192.168.10.34, 11:39:40, Vlan190
                        [90/297246976] via 10.10.9.2, 11:39:40, Vlan12
D       172.20.20.8/30 [90/310044416] via 172.20.20.17, 11:39:32, Tunnel0
D       172.20.20.0/30 [90/310044416] via 172.20.20.17, 11:39:32, Tunnel0
D       172.20.21.0/24 [90/297246976] via 172.20.20.17, 11:39:32, Tunnel0
     195.219.82.0/29 is subnetted, 1 subnets
D       195.219.82.96 [90/297247232] via 172.20.20.17, 11:39:32, Tunnel0
     192.168.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
D       192.168.0.16 [90/297249536] via 172.20.20.17, 11:39:32, Tunnel0
NWBB_T12-60-RT2#