DC1#sh ip ro | inc 10.13.254.

O E2 10.13.254.8/29 [110/1] via 10.13.254.3, 3d23h, Vlan951

[110/1] via 10.13.254.2, 3d23h, Vlan951

C 10.13.254.0/29 is directly connected, Vlan951

O E2 10.13.254.231/32 [110/1] via 10.13.254.3, 3d23h, Vlan951

[110/1] via 10.13.254.2, 3d23h, Vlan951

O E2 10.13.254.232/32 [110/1] via 10.13.254.3, 3d23h, Vlan951

[110/1] via 10.13.254.2, 3d23h, Vlan951

O 10.13.254.132/32 [110/2] via 10.13.254.2, 3d23h, Vlan951

O 10.13.254.131/32 [110/2] via 10.13.254.3, 3d23h, Vlan951

DC1#

DC1#

DC1#

DC1#