RT1

NWBB_T12-60-RT1#sh ip eigrp int
IP-EIGRP interfaces for process 65000

                        Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Vl12               1        0/0       433       0/1         1732           0
Tu0                1        0/0       181      71/2702      3514           0
Vl190              1        0/0       419       0/1         2096           0
NWBB_T12-60-RT1#sh ip eigrp neigh
IP-EIGRP neighbors for process 65000
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
0   172.20.20.13            Tu0               14 06:25:52  181  5000  0  950
2   192.168.10.35           Vl190             11 1d06h     419  2514  0  333
1   10.10.9.3               Vl12              10 1d06h     433  5000  0  332
NWBB_T12-60-RT1#sh ip eigrp top
IP-EIGRP Topology Table for AS(65000)/ID(209.239.70.19)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 10.10.9.0/24, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, Vlan12
P 195.219.82.96/29, 1 successors, FD is 297247232
        via 172.20.20.13 (297247232/28416), Tunnel0
P 192.168.10.32/28, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, Vlan190
P 192.168.0.16/29, 1 successors, FD is 297249536
        via 172.20.20.13 (297249536/30720), Tunnel0
P 172.20.20.12/30, 1 successors, FD is 297244416
        via Connected, Tunnel0
P 172.20.20.8/30, 1 successors, FD is 310044416
        via 172.20.20.13 (310044416/297244416), Tunnel0
P 172.20.20.0/30, 1 successors, FD is 310044416
        via 172.20.20.13 (310044416/297244416), Tunnel0
P 172.20.21.0/24, 1 successors, FD is 297246976
        via 172.20.20.13 (297246976/28160), Tunnel0
P 172.20.20.16/30, 2 successors, FD is 297246976
        via 10.10.9.3 (297246976/297244416), Vlan12

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

        via 192.168.10.35 (297246976/297244416), Vlan190
        via 172.20.20.13 (310045696/297245696), Tunnel0
NWBB_T12-60-RT1#sh ip route eigrp
     172.20.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
D       172.20.20.8/30 [90/310044416] via 172.20.20.13, 06:26:55, Tunnel0
D       172.20.20.0/30 [90/310044416] via 172.20.20.13, 06:26:55, Tunnel0
D       172.20.21.0/24 [90/297246976] via 172.20.20.13, 06:26:55, Tunnel0
D       172.20.20.16/30 [90/297246976] via 192.168.10.35, 06:27:06, Vlan190
                        [90/297246976] via 10.10.9.3, 06:27:06, Vlan12
     195.219.82.0/29 is subnetted, 1 subnets
D       195.219.82.96 [90/297247232] via 172.20.20.13, 06:26:55, Tunnel0
     192.168.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
D       192.168.0.16 [90/297249536] via 172.20.20.13, 06:26:55, Tunnel0
NWBB_T12-60-RT1#

Hub Router

newwave_vpn#sh ip eigrp int
IP-EIGRP interfaces for process 65000

                        Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Fa0/0              1        0/0         1       0/1           50           0
Tu0                0        0/0         0      71/71           0           0
Tu1                0        0/0         0      71/71           0           0
Tu2                1        0/0       100      71/2702      3062           0
Tu3                1        0/0       115      71/2702      2702           0
newwave_vpn#sh ip eigrp neigh
IP-EIGRP neighbors for process 65000
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
2   172.20.20.18            Tu3               13 06:30:57  115  5000  0  331
1   172.20.20.14            Tu2               14 06:31:00  100  5000  0  410
0   172.20.21.2             Fa0/0             13 1w1d        1   200  0  851
newwave_vpn#sh ip eigrp top
IP-EIGRP Topology Table for AS(65000)/ID(195.219.82.122)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 10.10.9.0/24, 1 successors, FD is 297246976
        via 172.20.20.14 (297246976/28160), Tunnel2
        via 172.20.20.18 (297248256/28160), Tunnel3
P 195.219.82.96/29, 1 successors, FD is 28416
        via 172.20.21.2 (28416/2816), FastEthernet0/0
P 192.168.10.32/28, 1 successors, FD is 297246976
        via 172.20.20.14 (297246976/28160), Tunnel2
        via 172.20.20.18 (297248256/28160), Tunnel3
P 192.168.0.16/29, 1 successors, FD is 30720
        via 172.20.21.2 (30720/28160), FastEthernet0/0
P 172.20.20.12/30, 1 successors, FD is 297244416
        via Connected, Tunnel2
P 172.20.20.8/30, 1 successors, FD is 297244416
        via Connected, Tunnel1
P 172.20.20.0/30, 1 successors, FD is 297244416
        via Connected, Tunnel0
P 172.20.21.0/24, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, FastEthernet0/0

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 172.20.20.16/30, 1 successors, FD is 297245696
        via Connected, Tunnel3
newwave_vpn#sh ip route eigrp
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
D       192.168.10.32 [90/297246976] via 172.20.20.14, 06:31:23, Tunnel2
     195.219.82.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D       195.219.82.96/29 [90/28416] via 172.20.21.2, 2d01h, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
D       10.10.9.0 [90/297246976] via 172.20.20.14, 06:31:23, Tunnel2
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.0.16/29 [90/30720] via 172.20.21.2, 2d01h, FastEthernet0/0
newwave_vpn#